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1. Загальні положення
1. Ця Інструкція встановлює вимоги з безпеки праці, випробувального процесу та охорони навколишнього середовища для персоналу випробувальних лабораторій-учасників під час поводження з об'єктом перевірки кваліфікації (колісним транспортним засобом, далі — КТЗ).
2. Виконання вимог цієї Інструкції є обов’язковим для всього персоналу Учасника, допущеного до виконання випробувань у межах раунду PT.
3. До роботи з ТЗ допускаються лише співробітники, які пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці на своєму підприємстві та мають відповідну кваліфікацію та уповноважені для роботи з випробувальним обладнанням.

2. Загальні небезпечні та шкідливі фактори
Під час роботи з об’єктом PT на персонал можуть впливати такі ризики:
· Травмування рухомими/обертовими частинами (колеса, ремені приводів, привідні вали, барабани стендів);
· Падіння ТЗ або його елементів під час заїзду на оглядову канаву, підйому на підйомниках чи установці на домкрати;
· Отруєння вихлопними газами (оксид вуглецю, оксиди азоту) під час роботи ДВЗ у закритому приміщенні;
· Термічні опіки від гарячих деталей двигуна, вихлопної системи або гальмівних дисків/барабанів;
· Ураження електричним струмом (при випробуванні систем живлення 12/24 В);
· Високий рівень шуму та вібрації під час роботи випробувальних стендів.

3. Вимоги безпеки перед початком робіт
1. Зовнішній огляд та перевірка пломб:
· Перевірити стан ТЗ та відсутність підтікань палива, мастила, гальмівної чи охолоджувальної рідини.
· Переконатися в цілісності всіх запломбованих вузлів та контрольних міток згідно з Актом приймання-передачі.
2. Підготовка робочого місця та обладнання:
· Перевірити справність випробувального обладнання згідно з програмою РТ.
· Забезпечити надійне заземлення стендів та вимірювальних приладів.
· Перевірити роботу примусової витяжної вентиляції та системи відводу відпрацьованих газів.
3. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):
· Персонал зобов'язаний використовувати: спецодяг, захисне взуття з нековзною підошвою та металевим підноском, захисні окуляри та рукавички (при роботі з рідинами або гарячими вузлами).

4. Вимоги безпеки під час виконання випробувань
4.1. Експлуатація ТЗ у приміщенні випробувальної лабораторії
· Запуск ДВЗ дозволяється виключно за умови підключеного шлагу газовідводу системи вентиляції.
· Швидкість руху ТЗ у межах приміщення ВЛ не повинна перевищувати 5 км/год.
· Забороняється залишати ТЗ із працюючим двигуном без нагляду.
4.2. Випробування на підйомниках та випробувальних стендах
· Підйом ТЗ здійснювати тільки в місцях, визначених заводом-виробником (страхувальні подушки/опори).
· Після підйому ТЗ обов'язково зафіксувати підйомник на механічні страхувальні блокіратори (стопори). Забороняється проводити роботи під ТЗ, що утримується лише гідравлікою.
· Під час випробувань на роликовому гальмівному стенді в зоні обертання коліс заборонено перебувати людям.
4.3. Збереження конфігурації об'єкта PT
· Суворо заборонено:
· Знімати або пошкоджувати контрольні пломби/наклейки Провайдера.
· Здійснювати регулювання, розбирання або ремонт вузлів, якщо це не передбачено офіційною Інструкцією з випробувань раунду PT.
· Використовувати ТЗ для власних або господарських потреб (рух за межами випробувальної зони).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
1. У разі виявлення витоку палива або технічних рідин:
· Негайно вимкнути двигун та знеструмити ТЗ (вимкнути запалювання / масу).
· Засипати місце витоку сорбентом (тирсою/піском), повідомити керівника лабораторії.
2. У разі виникнення пожежі:
· Зупинити випробування, вимкнути припливно-витяжну вентиляцію та обладнання.
· Викликати службу порятунку (за номером 101).
· Приступити do тушіння осередку займання первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники). Не гасити водою палаюче пальне!
3. У разі травмування персоналу:
· Надати першу домедичну допомогу, за потреби викликати екстрену медичну допомогу (за номером 103).
4. Повідомлення Провайдера:
· Про будь-яку надзвичайну ситуацію, що призвела do пошкодження ТЗ, пошкодження пломб або затримки випробувань, Учасник зобов'язаний повідомити Координатора Провайдера протягом 2 годин.

6. Вимоги безпеки після закінчення робіт
1. Вимкнути запалення ТЗ, затягнути стоянкове гальмо, встановити противідкатні упори під колеса.
2. Відключити вимірювальне обладнання та системи відводу газів.
3. Оглянути ТЗ на предмет цілісності пломб, відсутності нових пошкоджень або витоків.
4. Передати ТЗ на відповідальне збереження на закриту стоянку/бокс Учасника.
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