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1. Загальні положення
Для перевірки професійного рівня застосовують міжлабораторні порівняння (МП) для визначення характеристик роботи випробувальної лабораторії (ВЛ). Необхідність у постійній впевненості у відповідній діяльності ВЛ є принципово важливою не лише для ВЛ та їхніх користувачів, але й для інших зацікавлених сторін.
Цілями МП є:
оцінка ефективності функціонування ВЛ для проведення конкретних випробувань, калібрувань, вимірювань, експертиз або відбору зразків;
визначення проблем у ВЛ та ініціювання дій задля їх усунення;
установлення ефективності методів випробування та сумісності результатів випробування;
надання додаткової впевненості користувачам результатів випробування;
визначення розбіжностей у результатах випробування;
навчання ВЛ, які приймають участь, на основі результатів такого порівняння;
валідація заяв про невизначеність вимірювань;
оцінювання робочих характеристик методу випробування;
присвоєння значень референтним матеріалам;
Завдання МП - підтвердження здатності ВЛ проводити випробування згідно обраного методу.

2. Нормативні посилання
«Політика ILAC-Р9:01/2024 щодо перевірки кваліфікації та/або міжлабораторних порівнянь, відмінних від перевірки кваліфікації»;
EN ISO/IEC 17043:2023 (ISO/IEC 17043:2023, IDT) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня»;
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

3. Терміни та визначення понять
приписне значення 
значення, приписане певній властивості або характеристиці зразка для перевірки професійного рівня;
узгоджене значення
значення, отримане із набору результатів міжлабораторних порівнянь;
замовник
організація або фізична особа, для яких схема перевірки професійного рівн надається на договірній основі;
міжлабораторне порівняння
планування, виконання та оцінка вимірювань або випробувань одних і тих же чи подібних зразків двома або більше лабораторіями відповідно до заздалегіть визначених умов;
значення, що випадає; викид
елемент набору значень, який несумісний з іншими елементами цього набору;
учасник
особа або організація, яка провадить діяльність, пов’язану з перевіркою професійного рівня, та подають свої результати провайдеру перевірки професійного рівня для оцінки функціонування;
перевірка професійного рівня РТ
оцінка функціонування учасника за заздалегідь встановленими критеріями за допомогою міжлабораторних порівнянь;
зразок для перевірки професійного рівня
зразок, продукт, артефакт, референтний матеріал, одиниця обладнання, еталон, об’єкт, зображення, набір даних або інша інформація, яка використовується для перевірки професійного рівня;
провайдер перевірки професійного рівня
організація, яка бере на себе відповідальність за всю діяльність з розробки та реалізації схеми перевірки професійного рівня;
раунд перевірки професійного рівня
раунд РТ
разова завершена послідовність перевірки професійного рівня, включаючи оцінювання та звітування щодо оцінювання функціонування учасників
схема перевірки професійного рівня
перевірка професійного рівня, розроблена та проведена в одному або кількох раундах перевірки професійного рівня для певної області  випробування, вимірювання, калібрування, дослідження, відбору або інспектування;
стандартне відхилення для оцінки професійного рівня
міра дисперсії, що використовується при оцінці результатів перевірки професійного рівня, на основі доступної інформації;
Учасники
Учасниками раунду РТ можуть бути юридичні особи, фізичні особи.
4. Показники перевірки кваліфікації
Вимірювані показники: 
світлопропускання стекол КТЗ. 
Діапазон вимірювання:

	Об’єкт вимірювання
	Світлопропускання не менше ніж, %

	· Вітрове скло
	75

	· інші стекла
	70


 5. Забезпечення проведення міжлабораторного раунду перевірки професійного рівня
5.1. Провайдер забезпечує умови для проведення раунду РТ, разок для перевірки професійного рівня (може бути КТЗ категорії (M1, M2, M3, N1, N2, N3), контроль стабільності фізичних характеристик зразка РТ, методичне забезпечення, необхідне для проведення міжлабораторного раунду.
5.2. Учасники повинні мати обладнання для реєстрації параметрів навколишнього середовища (температура, вологість і атмосферний тиск), світлопропускання скла.
5.3. Обладнання повинно мати актуальне калібрувальне свідоцтво.
6. Порядок проведення випробування 
6.1. Провайдер робить випробування зразка для підтвердження стабільності характеристик та передає на послідовні випробування учасниками.
6.2. Випробування учасниками РТ проводиться відповідно до наступних НД:
ДСТУ 3649:2010.
6.3. Учасниками проводяться вимірювання контрольованих параметрів згідно з методами прописаними у відповідних НД.
6.4. Далі учасниками заповняються первинні протоколи випробувань, згідно з робочими інструкціями учасників. Задокументовані результати випробувань передаються провайдеру для аналізу.
7. Визначення приписаного значення
7.1. Приписані значення і їх невизначеність затверджується провайдером РТ.
7.2. Для визначення приписаного значення, провайдер використовує наступні дії.
7.2.1. Провайдер готує зразок контролю, визначається з параметром перевірки та вибирає метод випробувань згідно сфери акредитації. 
7.2.2. Проводить серію з 5 послідовних випробувань контрольного зразка КТЗ на каліброваному обладнанні та розраховує середнє арифметичне значення, це значення приймається як приписане значення хpt

7.2.3. Згідно з ISO13528:2022 (п. 7.8) провайдер визначає критерії прийнятності. Розраховує невизначеність приписаного значення (u(xpt)), для цього враховує невизначеність обладнання зі свідоцтва про калібрування ucal, невизначеність середнього значення uref та можливу невизначеність протягом часу ustab. 
u(xpt)= 
7.2.4. Cтандартне відхилення ϭpt, розраховується за експертним розумінням, коли встановлюється ціль для функціонування. Згідно з метрологічною практикою стандартне відхилення приймається як тритина від похибки обладнання.
7.2.5. Перевіряє, чи є невизначеність контрольного зразка достатньо малою, щоб не спотворювати оцінку учасників

якщо вимога виконується, значення вважається валідованим.
8. Аналіз результатів випробувань
8.1. Оцінка результатів випробувань проводиться статистичними методами, шляхом співставлення приписаного значення з результатами, отриманими учасниками раунду РТ. В якості характеристики для оцінки функціонування учасника використовується критерій z пункту 9.4 ISO 13528:2022. Якщо ׀z׀≤ 2,0 результат вважається прийнятним. При 2,0 <׀z׀< 3,0, результат вважається сумнівним (сигнал попередження) прийнятним. Коли ׀z׀≥ 3,0, то результат вважається неприйнятним.
8.2. За результатами аналізу, провайдер готує висновок. Висновок включає результати оцінки і їх обґрунтування. 
8.3. Учасникам раунду РТ відправляється висновок і свідоцтво про участь в раунді перевірки професійного рівня (у разі успішного проходження раунду РТ) або повідомлення про участь (у разі неуспішного проходження).
8.4. Результати раундів зберігаються в архівах провайдера і розміщуються на сайті за провайдера:  https://www.ppprvctd.com.ua/
9. Звітування про результати випробувань
9.1. Загальна інформація та ідентифікація звіту повинна містити дані проавйдера, унікальна ідентифікація, дати проведення і затвердження, заява про те, що результати стосуються лише цього конкретного раунду РТ, а також інформація про забезпечення конфіденційності учасників.
9.2. Опис програми та зразків повинні включати інформацію про зразки і визначені показники. Посилання на результати оцінювання однорідності та стабільності зразків.
9.3. Опис процедури визначення приписаного значення, метрологічної простежуваності,  невизначеності приписаного значення, критеріїв виявлення промахів та визначення цільового стандартного відхилення. 
9.4. Результати випробувань учасників під унікальними кодами, для збереження анонімності, оцінка якості роботи кожного учасника з розрахунком і графічними діаграмами z-індексу.
9.5. Інтерпретація, аналіз та зворотній зв’язок. 
Роз’яснення того як учасникам слід трактувати свої оцінки.  — задовільно,  — сумнівно,  — незадовільно.
Аналіз загальних тенденцій раунду, можливих причин системних похибок та зауваження провайдера щодо методів випробувань.
Заява про те, що копіювання звіту заборонено без письмової згоди провайдера
10. Процедура і строки проведення раундів РТ
10.1. Заявки на участь в міжлабораторному раунді приймаються у формі, яка міститься на сайті провайдера: https://www.ppprvctd.com.ua/
10.2. Після отримання заявок, провайдер готує план раунду РТ і узгоджуються дати проведення раундів між провайдером і учасниками.
10.3. В строк до 1 місяця з дня отримання первинних протоколів від учасників готуються висновки.
10.4. Провайдер власними силами організовує відправку учасникам раунду оригінали висновку, свідоцтва і повідомлення про участь в перевірки професійного рівня. 
11. Поводження з ризиками і можливостями
11.1 Ризики пов’язані з контрольними зразками. (неоднорідність матеріалу, псування зразка, недостатнє маскування. 
Для мінімізування цього ризику, провайдер використовує 1 контрольний зразок для всіх учасників раунду, який доставляється учасникам раунду за допомогою перевіреного перевізника. Заздалегідь учасникам раунду не повідомляється про марку та модель зразка.
11.2.    Логістичні та операційні ризики (затримка термінів доставки та пошкодження зразка)
Для мінімізування цього ризику, провайдер планує раунд і узгоджує з кожним учасником строки доставки.
11.3. Ризик змови, або обміну результатами.
Для мінімізування ризику, з кожним учасником раунду підписується договір щодо нерозголошення результатів перевірки.
11.4. Організаційні та форс-мажорні дії (військові дії, тривалі вимкнення енергії, епідемії.
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